인터넷 등급제

기술계획서 V 0.2

2000.6

정보통신윤리위원회     기술지원팀

목    차

1. 시스템 개요□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	1

2. 시스템 개관□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	2

2.1 인터넷 내용등급DB 구축 절차□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	3

2.2 인터넷 내용등급 서비스 절차□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	□	4

3. 시스템 구축 범위□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	5

3.1 시스템 운영환경 구축□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	5

3.2 소프트웨어 개발□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	5

4. 시스템 구축 개관□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□6

4.1 1단계(환경 구축)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	6

4.2 2단계(자료 수집 및 분석)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	6

4.3 3단계(시스템 운영)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	6

4.4 4단계(서비스 및 안정화)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	6

4.5 5단계(시범 서비스)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	6

5. 세부 내용□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	7

5.1 로봇 에이젼트(자동등급부여 서버)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	7

5.2 프락시 서버(Proxy Server)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□12

5.3 레이블 뷰로 서버(Label Bureau Server)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	14

5.4 개인용 내용 선별 소프트웨어□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□16

5.5 웹사이트 구축(자율등급제)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	17

6. 시스템 구축 일정표□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	18

7. 용어 해설(GLOSSARY)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	19

1. 시스템 개요

정보통신 기술의 발전은 우리를 정보화 사회로 이끌었다. 특히 인터넷의 발전은 우리를 넓은 정보의 바다로 이끌고 있다. 하지만 인터넷은 사용자에게 다양한 정보와 더불어 역기능 정보를 동시에 제공하고 있어, 판단을 절제하기 힘든 청소년들에게는 역기능 정보가 순기능 정보보다 훨신 가깝게 다가가는 경향이 있다. 이 역기능 정보로부터 청소년을 보호하는 일은 오늘 우리가 해결해야 할 주요한 과제로 대두되고 있다. 정보통신윤리위원회에서는 역기능 정보를 계층적으로 분류할 수 있는 인터넷내용등급제를 도입하여 인터넷 사용자가 자신에게 적합한 정보만을 선별할 수 있는 장치를 마련하고자 한다.

o 제3자 등급 서비스(3rd Party Rating Service) 기관은 인터넷 정보등급 DB를 축적하여 정보이용자에게 서비스하는 형태로서 자율등급제(Self-Rating)와 공조하여 시행한다.

□	제3자 등급 서비스는 정보통신윤리위원회에서 등급을 설정하여 DB를 구축하며, 이 DB는 레이블뷰로서버(Label Bureau Server)를 이용하여 사용자의 프락시 서버(Proxy Serer)에게 배포된다

□	자율등급표기(Self-Rating)를 돕는 웹사이트를 개설하여 목록을 축적하고, 정보제공자가 제공하는 웹콘텐츠에 맞는 PICS 코드를 제공한다.

2.  시스템 개관

2.1 인터넷 내용등급 DB 구축 절차

정보통신윤리위원회가 구축하는 인터넷 내용등급 DB는 로봇에이젼트(Robot-Agent)를 이용하여 구축되는 자동등급부여 DB와 자율등급표기(Self-Rating)을 통하여 구축되는 자율등급DB가 있다. 이용자에게는 이 두가지 DB가 통합되어 인터넷 내용등급 DB로 제공된다.

가. 로봇에이젼트를 이용한 인터넷 내용등급 DB 구축

o  각 웹사이트의 내용 및 링크를 분석하여 DB에 축적한다

o  내용은 텍스트 분석기 및 이미지 분석기를 통하여 자동으로 등급을 판정한 뒤, 시스템 운영자가 등급을 최종 확정한다.

나. 자율등급표기(Self-Rating)을 이용한 인터넷 내용등급 DB 구축

o 자율등급표기(Self-Rating)을 통하여 구축된 DB는 먼저 로봇에이젼트가 등급을 판정한 뒤에 시스템 운영자가 등급을 확정한다.

다. 제3자 등급 서비스 제공

o 제3자 등급 서비스 이용자는 두가지 DB가 통합된 인터넷 내용등급 DB를 사용한다.

2.2 등급서비스 절차

각각의 Proxy Server는 학교, 사이버아파트, PC방, ISP를 통해 개인 이용자들이 접속하는 형태로 운영한다. 이 Proxy Server는 Label Bureau Server와 통신하여 수신되는 웹 사이트 등급 정보를 사용하고, Self-Rating 된 웹사이트들에 접속하여 정보 선별 기능을 제공한다

우리 위원회는 홈페이지를 통해 자율등급표시(Self-Rating)을 돕는다. 레이블 뷰로 서버는 홈페이지를 통하여 구축된 인터넷내용등급DB를 지속적으로 프락시 서버에 제공한다.

가. 레이블 뷰로

o Label Bureau는 해외 DB 및 자체 인터넷 내용등급 DB를 이용하여 프락시 서버와 통신한다. 원활한 DB를 제공하기 위하여 Cache 서버를 둘 수 있다

나. 프락시 서버(Proxy Server)

o Proxy Server는 Label Bureau와 통신하여 사용자의 설정에 따라 등급별 차단 기능 및 내용선별 응답 기능을 수행한다.

다. 개인용 소프트웨어

o 내용선별 소프트웨어는 정보이용자가 자신의 PC에 설치하여 Proxy Server에 강제로 접속하도록 설정해주는 프로그램이며, 자체 캐쉬의 정보를 이용하여 직접 컨텐츠가 있는 웹사이트에 접속할 수도 있다.

라. 자율등급제를 위한 PICS Code 저작도구 및 자율등급제를 돕는 웹서버

o 저작도구(Authoring Tool)는 정보제공자가 다운받아 설치하며, 몇가지 설문만으로 PICS 코드를 쉽게 만들기 위한 도구이다.

o 자율등급제를 돕는 웹서버는 정보제공자가 URL 및 내용에 대한 몇가지 설문만으로 PICS 코드를 적용하기 쉽도록 돕는다. 정보제공자가 제공한 URL 및 등급은 자율등급DB에 축적한다.

3. 시스템 구축 범위

인터넷내용등급 시스템 구축의 범위는 환경구축 부분과 소프트웨어 개발 부분으로 나눌 수 있다.

3.1 시스템 운영환경 구축

구 분	내 용	비 고
인프라 전산장비 구축	Rating, Label Bureau ,로봇 서버등
개발 소프트웨어 구축	로봇 에이젼트, 텍스트 분석 시스템, 이미지 분석 시스템,자동등급부여시스템

3.2 소프트웨어개발

구 분	내 용	비 고
Rating System	웹페이지별로 정보 내용 등급 부여 관리도구
Label Bureau server	프락시 서버 및 DB 서버와 연동 차후 병령, 분산 처리에 대비
PICS-Aware Proxy Server	정보내용등급 선별 차단 기능 Label Bureau 및 개인용 소프트웨어와 통신 담당
개인용 내용선별 소프트웨어	정보내용등급 서비스 이용 정책 설정 Proxy 서버 설정

4. 시스템 구축절차

4.1 1단계 (환경 구축)

구 분	주 요 내 용	비 고
예비 조사	업무 분석을 통한 조사, 연구	5월 1주~7월 2주
환경 구축	서버를 운용하기 위한 환경 구축(네트워크 포함)	7월 1주~7월 2주

4.2 2단계 (자료 수집 및 분석)

구 분	주 요 내 용	비 고
로봇 에이젼트	Web Contents 수집(탐색깊이 무한)	7월 3주~10월 2주
TEXT 분석기	문자 정보 분석 (다국어 처리)	〃
IMAGE 분석기	화상 정보 분석 (화상 패턴)	〃
자동등급부여	텍스트 및 이미지 분석을 통한 등급 판정	〃

4.3 3단계 (시스템 운영)

구 분	주 요 내 용	비 고
H/W 구축	Rating 서버, Bureau 서버, 인터넷내용등급DB 서버 등	7월 3주~10월 2주
Label Bureau	Proxy Server 및 DB 서버와 인터페이스	8월 1주~10월 2주
Proxy Server	Label Bureau 및 사용자 프로그램과 응답	〃
Server & Client PGM	Proxy Server를 이용하는 개인용 프로그램과 응답	〃
인터넷 홈페이지	홍보 및 셀프레이팅을 위한 홈페이지 개발	7월 1주~10월 2주

4.4 4단계 (서비스 및 안정화)

구 분	주 요 내 용	비 고
시스템 통합	부분별 소프트웨어 및 하드웨어 통합	9월 1주~10월 2주
DB 최적화	DB 안정화 및 최적화	〃

4.5 5단계 ( 시범 서비스 )

구 분	주 요 내 용	비 고
테스트	시범 운영을 위한 부분 및 종합 테스트	10월 2주~11월 1주
시범 서비스	단계적 시범 서비스 실시	10월 4주~

5. 시스템 구축 명세

5.1 로봇 에이젼트 및 관리 서버

o 로봇 에이젼트는 크게 두 가지가 있다. 일반 텍스트를 처리하는 부분과 이미지를 처리하는 부분이다. 텍스트와 이미지 패턴을 분석하는 기능을 첨가하여 자동 내용분류 시스템을 구현한다.

o 관리서버는 시스템 운영자에게 관리 화면 등을 제공하고, 로봇 에이젼트가 검색하여 분류한 텍스트 및 이미지에 대한 URL 등급 확정 화면을 제공한다.

가. 로봇 에이젼트 기본 동작

o 로봇 에이젼트의 검색

로봇 에이젼트는 해당 사이트의 무한대 깊이(Depth)까지 추적하여 URL과 Object 추출(Extract) 및 URL 분석을 수행한다.

o 자율등급표기(Self-Labeling)된 URL의 유지보수

자율등급표기 DB는 먼저 등급DB에 저장하여 이용자에게 서비스한다. 자율등급표기DB를 방문예정DB에 저장하고, 일정한 규칙에 따라 로봇 에이젼트가 등급적정 검사를 한다

o 로봇 에이젼트의 학습

텍스트 분석기 및 이미지 분석기는 동작 효율을 높이기 위해 자기 학습(AI)기능을 적용한다

o DB 구성

방문예정DB는 로봇 에이젼트가 앞으로 방문해야 할 위치를 축적한다.

- 방문예정DB에는 사용자의 Request URL을 로봇 에이젼트가 우선하여 방문하도록 한다.

- 후보등급DB는 자동등급부여기의 텍스트 및 이미지의 내용분석을 거쳐 자동등급화된 상태를 유지한다.

- 등급DB는 자율등급표기된 URL과 운영자의 최종판단을 거친 URL의 등급을 저장한다.

- 로봇에이젼트는 정기적으로 URL의 변동 사항을 확인한다.

- 인터넷 내용등급 DB 중 자율등급DB는 특정한 표시를 하여 로봇 에이젼트를 거쳐 등급 적정성 검사를 수행한다.

나. 로봇 에이젼트의 개별 동작

o 텍스트 문서 가져오기

인터넷의 무수히 많은 정보 중에서 필요한 혹은 지정된 URL의 문서를 가져온다. 이때 링크가 되어 있는 이미지나 기타 다른 부가정보를 제외한 내용을 가져온다. 이것은 로봇에이젼트가 한 사이트에 대한 모든 등급을 판정하기 전에 다른 사이트로 이동하는 것을 막기 위한 것이다.

o 이미지 가져오기

지정된 URL의 문서에서 연결된 이미지들을 모두 가져와서, 이미지 자동 분류 모듈에 맞는 포맷으로 변환한다. 예를 들면 bmp, pcx, jpg, gif 등의 파일 포맷이라면 이미지 자동 분류 모듈에 맞는 특정 파일포맷으로 변환한다.

o 병렬, 분산 환경 처리

분산된 환경에서 여러 개의 로봇에이젼트가 동시에 수행될 수 있어야 한다. 만약 하나의 시스템에서만 실행이 가능하다고 하면 수집의 속도나, 이미지를 판단하는 속도가 늦어질 수 있다.

o 중복 분류

하나의 문서는 여러 가지 분류가 가능해야 한다. 예를 들면 텍스트 내용은 음란성과 폭력성이 가미된 내용일 수도 있고, 또 한 이미지는 하나의 페이지에 여러 개가 존재하므로 섹스와 노출 등급이 동시에 공존할 수 있다. 따라서, 하나의 이미지가 동시에 여러 분류로 해당될 수도 있다.

o 텍스트 자동 분류

텍스트를 자동분류하기 전에 먼저 각각 해당 카테고리에 대표단어와 가중치를 등록을 하여야 한다. 가져온 문서에서 먼저 형태소 분석기를 사용하여 추출한 단어는 등록된 대표단어와 가중치를 비교하여 불건전한 내용인지 판단한다.

o 이미지 자동 분류

이미지를 분류하기 위해서는 선행되어야 하는 작업이 있다. 텍스트 기반 자동분류에서 먼저 대표단어와 가중치를 등록하듯이 이미지도 이와 같은 절차를 거쳐야 한다. 즉 카테고리와 등급에 해당하는 이미지를 등록해야 한다. 여러 가지 종류의 이미지를 등록할수록 효율적인 처리를 할 수 있다. 일단 URL에 연결된 모든 해당 이미지를 가져온다. 가져온 이미지를 정규화를 하고, 내부의 필요한 포맷으로 전환한 다음 칼라, 질감, 모양에 대한 특징을 추출한다. 추출된 내용을 등록된 이미지의 특징과 비교하여 특정한 비율 이상이 되면 분류한다.

o 기존에 보급된 정보내용등급 체계 수용(RSACi, SafeSurf)

RSACi, SafeSurf와 같은 정보내용등급 체계를 가지는 웹문서들이 존재한다. 이러한 경우에는 위의 등급을 내부의 등급으로 전환을 하여 처리한다. 이와 같이 이미 등급이 등록된 경우에는 자동분류에서 제외를 하여 분류의 효율성을 높인다.

o 중복 검사

이미 가져온 문서인지 수집된 URL과 비교하여 문서를 수집할 것인지를 판단한다. 만약 수집된 문서라면 통과하고 수집되지 않은 문서라면 나중에 수집의 대상이 될 수 있도록 한다.

o 분류된 정보의 저장

만약 자동 분류에 의해서 분류가 되었다면 내용과, 이미지를 특정 사이즈(80*80)로 크기를 조절한 다음 저장하여 재사용이 가능하여야 한다.

o 유효성 검사

인증된 정보에서 일정한 시간이 흐른 후 그 정보가 유효한지 판단할 수 있어야 한다. URL 정보의 내용은 사라질 수도 있고, 아니면 내용이 변할 수도 있다. 사라진 경우는 무효성 사이트에 등록이 되어 관리가 될 것이고, 변한 경우에는 다시 그 사이트의 내용을 가져와서 등급을 판단하여야 한다.

다.  자동등급부여(Rating) 서버 및 관리도구

웹페이지 별로 정보내용등급을 부여하여 레이블 뷰로 서버와 프락시 서버를 통해 정보내용등급을 온라인으로 처리를 할 수 있도록 한다.

o 웹페이지별로 정보 내용 등급 부여

사용자가 요청할수 있는 단위가 웹페이지(Webpage) 기준이기 때문에 각각에 해당하는 페이지를 기준으로, 페이지에 포함된 모든 텍스트 및 이미지에 대한 등급을 부여한다.

o 기존 정보 내용 등급이 부여된 경우 등급을 번역하여 저장하거나, 등급이 부여되어 있음만 표기한다.

이러한 경우에는 기존 정보내용등급과 현재의 등급을 변환할 수 있는 규칙이 주어져야 한다.

o 관리도구

□ 로그인 관리

□ 계정 관리

루트 관리자만이 할 수 있다. 새로운 관리자를 등록을 하고, 삭제를 하고, 권한을 부여할 수 있다.

□ 카테고리 정보 관리

섹스, 노출 등과 같은 카테고리 정보와 각각 해당 카테고리의 설명을 관리한다.

□ 동시 사용자 관리

서버의 효율성을 높이기 위해 동시에 작업할 수 있는 관리자의 수를 제한한다. 만약 너무 많은 관리자가 동시에 사용하면 서버의 과부하로 인해 작업이 지체될 수 있다.

□ 후보 사이트 관리

로봇 에이젼트에서 자동분류된 사이트를 관리하는 부분이다. 사이트 인증 및 변경, 사이트 삭제, 등급설정 보류 등과 같은 작업을 할 수 있다. 등급 보류 같은 경우는 보류한 관리자만이 관리를 할 수 있게 하여 관리의 안정성과 효율성을 높인다.

□ 인증 사이트 관리

고품질을 유지하기 위해 인증된 사이트들이 웹상에서 계속 유효한지 검사한다. 만약 유효하지 않다면 이 사이트는 무효 사이트에 등록이 되고 무효 사이트 관리에서 관리된다.

□ 무효 사이트 관리

인증된 사이트에서 무효성 검사를 하여 무효하다고 판단된 경우, 이러한 사이트를 관리한다. (삭제, 유효 등과 같은 작업을 수행할 수 있다)

□ 등급체계 관리

등급체계와 등급의 설명을 관리한다. 5등급으로 할 것인지 아니면 세분화 하여 10등급으로 할 것인지 관리한다.

□ 대표단어 관리

텍스트 자동 분류에서 사용하기 위하여 각각 해당하는 카테고리의 대표단어와 가중치를 관리한다. 이것은 로봇이 문서를 자동 분류하기 위해 사용된다.

□ 배포목록 생성 및 암호화

레이블 뷰로 서버와 프락시 서버에 정보를 배포하기 위해 목록을 생성하고 암호화 하여 배포한다. 만약 그렇지 않은 경우에는 배포된 정보가 다른 용도로 전용되는 문제가 발생할 가능성이 있다.

□ 사이트 인증 현황 통계 및 관리자별 작업현황 통계

지금까지 인증된 사이트의 현황과 기타 각각 관리자의 작업 현황을 볼 수 있는 통계를 제공한다.

5.2 프락시 서버(Proxy Server)

사용자의 요청에 의한 응답 속도를 높이고, 문서의 처리에 대한 효율성을 높이기 위해 설치한다.

가. 웹문서의 캐쉬(Cache) 기능

웹문서 가져오기의 효율성을 높이기 위해서 문서에 대한 캐쉬 작업을 한다. 이러한 처리를 하면 문서의 수집 과정에서 속도를 개선할 수 있다. 이때 프락시 서버가 설치된 시스템에는 대량의 하드웨어를 설치해야 한다. 그렇지 않은 경우 효율성을 저하시킬 수 있다.

나. 레이블 뷰로 캐쉬 기능

계층 구조의 프락시 서버에서 자기 자신이 가지고 있지 않은 정보를 상위의 프락시 서버가 갖고 있는 경우 새로운 정보를 로컬라이징(localizing)을 하여 저장을 한다. 이렇게 처리를 한 경우 다음 다른 사용자가 똑같은 URL정보를 가져올 때 문서 가져오기의 효율성을 높일 수 있다.

다. 상위 프락시 서버와 상호 연동

프락시 서버를 설치할 때 트리 구조가 되게 설치하여 상호 참조하게 한다. 먼저 자기 자신의 정보를 참조하고, 원하는 정보가 없을 경우 상위의 프락시 서버를 참조하여 정보를 가져 온다. 상위 프락시도 마찬가지로 자기 자신에게 정보가 없다면 다시 상위의 프락시 서버와 연동하여 정보를 가져 온다. 시스템 속도 문제를 고려하여 상위 몇 번째 프락시 서버까지 연동할 것인지는 환경변수에서 정할 수 있게 한다.

라. 레이블 뷰로 서버와 연동

만약 최상위 프락시 서버라면 정보통신윤리위원회에 설치되어 있는 레이블 뷰로 서버와 연동하여 정보를 참조할 수 있게 한다.

마. 필터(filter) 기능

학교와 같은 단체의 경우 사용자 개개인에게 내용 선별 소프트웨어를 제공하는 것이 아니라, 프락시 서버에서 모든 정보를 제어한다. 즉 프락시 서버에서 일괄적으로 설정하면,  모든 사용자들은 프락시 서버에서 설정된 정보에 의해 제어된다.

5.3 레이블 뷰로 서버(Label Bureau Server)

레이블 뷰로 서버는 자동등급부여서버에서 인증된 등급정보를 서비스한다. 이것은 프락시 서버와 연동하여 사용이 가능하며, 최상위 프락시 서버인 경우에는 최종적으로 레이블 뷰로 서버와 연동할 수도 있다.

가. 프락시 서버와 연동

레이블 뷰로 서버는 자동등급부여(Rating) 서버가 인증한 최신의 정보를 보유한다. 그리고 최상위 프락시 서버의 요청이 있을 시 해당 URL의 정보를 서비스한다. 만약 최상위 프락시 서버가 아니라 임의의 프락시 서버에서 정보를 요청한다면, 레이블 뷰로 서버에 부하가 많이 걸리기 때문에 최상위 프락시 서버와 연동하는 것으로 한다.

나. 클러스터링, 로드밸런싱 등을 통한 고성능, 고안정정 획득

레이블 뷰로 서버가 하나라면 굳이 이러한 경우가 필요하지 않다. 하나의 시스템에서는 단순히 어떻게 하면 효율성을 높일 수 있는 지 고려하면 된다. 하지만 레이블 뷰로 서버가 여러 대라면 클러스터링 및 로드밸런싱이 필요하다.

다. DB서버와 원활한 통신

자동등급부여 서버는 가장 최신의 정보를 유지하기 위하여 일정한 주기로 DB 서버와 연동되도록 한다

라. 차후 확장이 가능한 병렬, 분산 처리에 대비

만약 여러대의 레이블 뷰로 서버를 운영을 한다면 요청을 분산할 수 있는 시스템을 구비해야 한다. 하나의 시스템에 너무 많은 요청이 있으면 그 시스템은 과부화로 속도의 저하를 초래한다.

5.4 개인용 내용 선별 소프트웨어

가. 인터넷내용등급 서비스 이용 정책 설정

(예: 노출 2등급, 폭력 1등급 허용 기타등등)

정보이용자가 필요에 따라 정보 등급을 설정할 수 있다. 위의 예 처럼 노출 2등급으로 설정하면, 정보이용자는 노출 2등급 이하의 정보만 볼 수 있다.

나. 사용하고 있는 ISP, 백본망의 Proxy 서버 설정

개인 사용자인 경우 자신이 가입된 ISP의 Proxy 서버, 학교와 같이 전용선을 사용하고 있는 경우에는 자체 Proxy 서버를 설정할 수 있다. 이용자가 접속할 프락시 서버를 설정하면, 프락시 서버에서 URL에 대한 인터넷 내용등급 정보를 제공한다.

다. Proxy 서버에서 추가된 메타 태그(Meta Tag)를 반영

Proxy 서버에서 추가된 메타 태그를 해석하여 사용자에게 제공될 정보의 등급을 판단한다. 만약 허용된 내용등급이라면 Proxy 서버에서 추가한 메타 태그를 포함한 HTML의 컨텐츠 정보를 보게 된다. 허용되지 않은 등급이라면 서비스 거부 메시지을 보게 된다.

라. 등급 캐쉬(Cache) 운영

프락시 서버의 부하를 줄이기 위하여 소프트웨어 내부에서 등급캐쉬를 운영한다.

5.5 자율등급제을 돕기 위한 웹사이트 개설

o  개요

정보제공자가 정보 내용 등급에 맞는 PICS Code를 자신의 HTML 코드내에 쉽게 덧붙일 수 있도록 지원한다.

o 정보제공자는 자신의 정보내용에 적용할 등급설정단위를 선택한다. 등급설정은 페이지, 디렉토리, 사이트 단위로 지정할 수 있다.

o 자신의 정보내용에 대한 간단한 설문(URL, 담당자, 회사 등)에 응하고, 자신의 정보내용등급을 선택한 후 □submit' 버튼을 클릭하면 해당 정보내용에 대한 PICS 코드를 안내 받을 수 있다.

o 정보제공자는 이 PICS 코드를 자신의 HTML 코드 안에 붙여 넣는 것으로 인터넷내용등급제에 참여하게 된다.

6. 시스템 구축 전체 일정표

7. 용어 해설(GLOSSARY)

용 어	설 명
Cache	컴퓨터 작업중에 자주 사용되는 내용으로서, 빠른 응답과 접근이 필요한 경우 메모리에 올려서 사용하는 것
DB, DataBase	자료를 일정한 규칙에 의하여 축적한 파일
DBMS	DataBase Management System의 약어. 데이터베이스를 관리하는 소프트웨어/시스템
Filter	사용자의 설정에 따라 인터넷 내용이 웹브라우져에 표기되는 것을 막는 행위
HTML	Hyper Text Markup Language의 약어. HTML은 하이퍼텍스트 문서를 만들기 위한 표기 언어 체계를 말한다. HTML은 하이퍼텍스트 문서의 내부적인 형식을 규정하는 역할을 한다. 이런 HTML로 만들어진 하이퍼텍스트 언어는 웹브라우저를 통해서 언제나 불러 볼 수 있다.
ICRA	Internet Cotents Rating Association의 약어. 미국 오락자문위원회(RSAC)에서 제정한 RSACi를 국제적 호환 및 배포를 위하여 활동하기 위하여 비영리 기구로 출범하였다. 영국에 본부를 두고 활동하고 있다
ISP	Internet Service Provider의 약어. 인터넷 접속 서비스를 제공하는 기관이나 회사
Label / Labeling	이 문서에서는, 웹페이지 내용에 대한 정보를 메타태그(META-TAG)를 이용하여 HTML 코드내에 덧붙이는 것을 가리킨다
META TAG	HTML에서 실질적으로 보여지는 내용외에 부가적인 정보를 표기하는 표준 형식으로 저작권자, 내용등급표기 등이 있다

용 어	설 명
PICS	Platform for Internet Contents Selection의 약어. 청소년들이 인터네트상의 음란, 폭력물에 접근하는 것을 차단하기 위해서 자료의 등급체계로, W3c에서 제정한 표준이며, 1.1까지 버전이 나왔다
Profile	이 문서에서는 Profile은 프락시 서버 동작을 설정하기 위한 파일로서, 전산에 익숙지 않은 사용자를 위하여 제3자 등급 기관에서 기설정된 Profie을 제공할 수 있다
Rating/Rater	→ 제3자 등급 시스템 참조
RSACi	Recreational Software Advisory Council on the Internet의 약어. 미국 오락자문위원회(RSAC)에서 제정한 인터넷내용등급표로서, 사실상 내용 표시의 표준으로 인정되고 있다. 누드, 섹스, 폭력, 언어의 카테고리와 0~4 까지의 5단계 표 형태를 가지고 있다
SAFESURF	미국의 제3자 등급기관으로 독자적인 10단계의 등급기준에 따라 50만건 정도의 DB를 서비스 하고 있다.
URL	Uniform Resource Locator의 약어. URL은 WWW정보의 주소 지정 방식으로 WWW의 기본이 된다. 이 통신규약을 이용하여 WWW은 하이퍼텍스트 문서뿐만 아니라 FTP, Gopher, Usenet등 인터넷에 존재하는 어떠한 형태의 정보라도 가져올 수 있다.
제3자 등급 서비스 (3rd Party Rating Server)	인터넷내용등급제에서 해외 사이트 등 자율등급제로 해결할 수 없는 부분이나, 자율등급제의 시행이 미비할 경우, 각 웹사이트, 웹페이지 마다 특정 기관에서 등급을 결정하여 정보이용자에게 제공하는 방식
웹콘텐츠 (Web Contents)	웹사이트에서 제공되는 각종 내용, 일반적인 경우 기업에서는 상업적인 광고 및 전자상거래 관련 내용을 제공한다.

용 어	해 설
내용선별 소프트웨어	이 문서에서는 프락시 서버에서 제공받은 인터넷 콘텐츠에 대하여 등급을 추출하고, 이용자가 설정한 인터넷내용등급 정책에 대하여 정보내용 선별기능을 수행할 수 있도록 하는 소프트웨어이다.
레이블 뷰로 서버 (Label Bureau Server)	레이블 뷰로 서버는 제3자 등급(레이팅) 서비스에서 이용자가 요청한 해당 사이트의 등급을 알려주는 기능을 제공한다. 이 문서에서는 레이블 뷰로 서버는 프락시 서버가 요청한 등급을 제공하는 것을 가르킨다.
로드 밸런싱 (Load Balancing)	여러 대의 처리기가 병렬로 작업을 처리하는 다중 처리기 시스템에서, 각 처리기에 걸리는 부하의 정도를 균형 잡아 주는 것. 즉 한 처리기에 너무 많은 부하가 걸리거나 너무 적게 걸려 낭비되지 않도록 작업을 적절히 분배하고 필요한 경우에는 작업을 한 처리기에서 다른 처리기로 이동시키는 일.
로봇 에이젼트 (Robot Agent)	하나의 웹 검색 프로그램으로 한 웹 사이트에서 시작해서 연결된 이웃 사이트로 이동, 이런 식으로 연결된 모든 사이트를 검색하여 각각의 주소를 웹 검색 엔진의 데이터베이스로 보내 저장하는 역할을 한다.
백본망 (Backbone Network)	전산망에서 근간이 되는 네트워크 부분을 연결시켜 주는 고속 전산망으로 계층적 네트워크의 최상위 레벨로 중계 네트워크는 내부접속을 보증받고 있다.
이미지 분석기 (Image Analysis)	이 문서에서는 화상의 패턴, 질감 등에 대한 분석을 통하여 유사 이미지의 등급을 비교하여, 자동으로 등급을 부여하는 기능을 가르킨다.

용 어	설 명
클러스터링 (Clustering)	여러 대의 컴퓨터를 연결하여 하나의 시스템처럼 작동하도록 만드는 기법이다. 일반적으로 몇 대의 서버를 서로 Clustering하여 강력한 처리가 요구되는 작업을 수행한다. 만약 Clustering된 서버 중 하나가 다운될 경우 운영체제는 다른 서버를 대체하여 작업을 진행한다. 따라서 사용자는 서버가 다운되었는지를 인식하지 못하며 계속 작업을 할 수 있다.
텍스트 분석기 (Text Analysis)	이 문서에서는 텍스트에서 특정 단어, 문구 등을 형태소 분석기를 기반으로 유사도 분석을 수행하여, 자동으로 등급을 부여하는 기능을 가르킨다.
프락시 서버 (Proxy Server)	인터넷 접속 시 특정 호스트를 통하여 데이타를 가져와 PC에 전달하여 주게 된다. 이것의 장점은 프락시 서버와 다른 인터넷 호스트와는 빠르고 안정되어 있으므로 여기서 일단 데이타를 갖고 있으면 재전송의 요구에도 빨리 전송된다. Proxy는 캐쉬를 가지고 있기 때문에 여러 사람들이 많이 들어가는 호스트는 이미 캐쉬에 데이타가 들어 있기 때문에 Proxy에서 바로 가져다가 PC에게 전달을 하기 때문에 해외라인의 트래픽도 줄어들고 속도도 빠른 이중의 효과를 얻게 된다 이 문서에서는 레이블 뷰로 서버에서 인터넷내용등급 정보를 수신하고, 이용자가 요청한 웹콘텐츠에 대하여 정보를 제공하며, 인터넷내용선별 기능을 수행할 수 있도록 돕는 기능이 첨가되어 있다.